**Fali keret ER-MR EC**

Fali keretek túl mélyre süllyesztett házakhoz, a levegő aknából történő beszívásának megakadályozására.

Valamennyi ER GH házzal kombinálható.

Egyedien lerövidíthető, cementtel kötött polisztirol szerelőlapokból.

Rövidítési mélység: 75 mm - 15 mm-ig.

55/80 mm hosszú csavarral.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER-MR EC |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | Polisztirol, cementtel kötött |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 0,27 kg |
| Súly csomagolással: | 0,51 kg |
| Szélesség: | 265 mm |
| Magasság: | 265 mm |
| Mélység: | 75 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 695 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 85 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 85 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799927655 |
| Termékszám: | 0192.0765 |

Gyártó: MAICO

ER-MR EC Fali keret