**Csatorna zárózsalu RKP 25**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RKP 25 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 5,275 kg |
| Súly csomagolással: | 5,47 kg |
| Zsalutípus: | elektromos |
| Csatornaméret: | 500 mm x 300 mm |
| Szélesség: | 540 mm |
| Magasság: | 340 mm |
| Mélység: | 120 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 640 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 340 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 130 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512363 |
| Termékszám: | 0151.0236 |

Gyártó:
MAICO

RKP 25 Csatorna zárózsalu