**Karimás csőcsonk GS 30**

Karimás csőcsonk rezgéscsillapító mandzsetták légcsatorna hálózatokra történő felszereléséhez.

Csak spirálisan korcolt csövek rezgéscsillapító mandzsettával kombinált beszereléséhez alkalmas, típus EL / EL Ex.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GS 30 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,69 kg |
| Súly csomagolással: | 0,7 kg |
| Következő névleges bilincsmérethez alkalmas: | 300 mm |
| Szélesség: | 380 mm |
| Magasság: | 380 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 380 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 380 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551706 |
| Termékszám: | 0055.0170 |

Gyártó: MAICO

GS 30 Karimás csőcsonk