**Karimás csőcsonk GS 35**

Karimás csőcsonk rezgéscsillapító mandzsetták légcsatorna hálózatokra történő felszereléséhez.

Csak spirálisan korcolt csövek rezgéscsillapító mandzsettával kombinált beszereléséhez alkalmas, típus EL / EL Ex.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GS 35 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,7 kg |
| Súly csomagolással: | 0,72 kg |
| Következő névleges bilincsmérethez alkalmas: | 350 mm |
| Szélesség: | 420 mm |
| Magasság: | 420 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 420 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 420 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551713 |
| Termékszám: | 0055.0171 |

Gyártó: MAICO

GS 35 Karimás csőcsonk