**Kishelyiség ventilátor ECA 15/2 VZ**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 15/2 VZ |
| Modell: | Késleltető kapcsoló |
| Légmennyiség: | 320 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.650 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 44 W |
| Imax: | 0,28 A |
| Védelmi fokozat: | IP 31 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 1,4 |
| Névleges méret: | 150 mm |
| Hangnyomásszint: | 56 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0080.0980 |

Gyártó: MAICO

ECA 15/2 VZ Kishelyiség ventilátor