**Tápegység PP 45 LT**

Energiamodul, a PushPull rendszer kibővítéséhez több, mint 6 készülékre.

Energiamodulként 6 további készülék csatlakoztatható.

Az RS485 interfészen keresztül kell az RLS 45 K vagy RLS 45 O helyiség légállapot szabályozásra csatlakoztatni.

Az RLS 45 K vagy RLS 45 O helyiség légállapot szabályozás parancsait a PP 45 LT küldi tovább a csatlakoztatott készülékekre.

Helyiség légállapot szabályozásonként maximum három tápegység csatlakoztatható.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 LT |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati kábel: | 2 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,11 kg |
| Súly csomagolással: | 0,22 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 49 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 230 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 170 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573616 |
| Termékszám: | 0157.0361 |

Gyártó: MAICO

PP 45 LT Tápegység