**Szerelőlap WS 120 Trio L MP**

WS 120 Trio L MP szerelőlap a szerkezetkész kivitel be- és elszívó csöveinek pontos falhoz illesztéséhez.

Elosztási opció kombinált fali csonkokkal.

Keresztirányú átáramlással bíró WS 120 Trio változatoknál a szerelőlap előre meghatározott töréspontokkal enyhén leválasztható.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS 120 Trio L MP |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | Lemez, műanyag |
| Szín: | ezüst / fekete |
| Súly: | 2,2 kg |
| Súly csomagolással: | 2,26 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 125 mm |
| Szélesség: | 320 mm |
| Magasság: | 180 mm |
| Mélység: | 660 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 325 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 188 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 685 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -40 °C -ig 95 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | -40 °C -ig 95 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925873 |
| Termékszám: | 0092.0587 |

Gyártó: MAICO

WS 120 Trio L MP Szerelőlap