**Beépítődoboz EK 42/12**

Beépítődoboz álmennyezetekbe történő szereléshez.

LGA és LGZ belső rácsokkal való kombinációhoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EK 42/12 |
| Beszerelés: | belső |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 2,79 kg |
| Súly csomagolással: | 3,02 kg |
| Szélesség: | 448 mm |
| Magasság: | 149 mm |
| Mélység: | 244 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 470 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 220 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 255 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490845 |
| Termékszám: | 0149.0084 |

Gyártó: MAICO

EK 42/12 Beépítődoboz