**Radiál tetőventilátor DRD 50/64**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DRD 50/64 |
| Légmennyiség: | 8.500 m³/h / 12.500 m³/h |
| Fordulatszám: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 1.400 W / 4.300 W |
| Inévl: | 3 A / 7,8 A |
| Imax: | 3 A / 8,2 A |
| Váltható pólus: | ✔ |
| Pólusok száma magas fordulatszámnál: | 4 |
| Pólusok száma alacsony fordulatszámnál: | 6 |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 136 |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871569 |
| Termékszám: | 0087.0156 |

Gyártó: MAICO

DRD 50/64 Radiál tetőventilátor