**Csatorna hangtompító béléssel és 40 mm-es kulisszával KSDA70/170/1200**

Jellemzők

Csatorna hangtompítók béléssel és 40 mm-es kulisszával, hüvelyméret. Felület: sendzimir horganyzott.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KSDA70/170/1200 |
| Ház anyaga: | sendzimir horganyzott acéllemez |
| Súly csomagolással: | 0 kg |
| Csatornaméret: | 170 mm x Array x 70 mm |
| Szélesség: | 360 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 0 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 0 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 0 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924692 |
| Termékszám: | 0092.0469 |

Gyártó: MAICO

KSDA70/170/1200 Csatorna hangtompító béléssel és 40 mm-es kulisszával