**Tetőkivezetési hüvely PP 45 DFHL**

Tetőkivezető hüvely PP 45 DFK hőszigetelt tetőkivezető csatornákba való beszereléséhez 1-2%-os dőléssel.

Szükséges tartozék a PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K és PPB 30 végszerelő készletekhez tetőlejtésbe való beszereléshez.

Szállítási terjedelem: 1 x csőszerelő hüvely, 1 x szerelőanyag.

Egy tetőkivezető készlet 1-2 tetőkivezető csatornából, 1 rövid vagy hosszú tetőkivezető hüvelyből, 1 tetőfedő keretből, és 1 tetőkifúvóból áll. A tetőkivezető csatorna és a tetőkivezető hüvely hosszát lásd a beszerelési útmutatóban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 DFHL |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 5,19 kg |
| Súly csomagolással: | 5,49 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 160 mm |
| Hossz: | 2.240 mm |
| Szélesség: | 160 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 2.240 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 165 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 165 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 2.250 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799598695 |
| Termékszám: | 0059.0869 |

Gyártó: MAICO

PP 45 DFHL Tetőkivezetési hüvely