**Belső rács MLG 50**

Belső rács szellőztetéshez és elszíváshoz

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MLG 50 |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés / Elszívás |
| max. áramlási sebesség: | 2 m/s |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | acéllemez |
| Ház anyaga: | acéllemez, beégetett lakkozású |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 2,3 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 500 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 930 cm² |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510666 |
| Termékszám: | 0151.0066 |

Gyártó: MAICO

MLG 50 Belső rács