**Külső burkolat PP 45 AK**

Külső burkolat műanyagból.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

Beépített kondenzvíz-csepegőéllel.

A rácsok kialakítása optimális a légörvények csökkentése érdekében, és az elszívott levegőt is távol tartják a külső faltól. Ezáltal jelentősen csökken a külső homlokzat elszíneződése és szennyeződése.

Külső burkolat szükséges tartozékként a PP 45 K, PP 45 O és PP 45 RC végszerelő készletekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 AK |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,3 kg |
| Súly csomagolással: | 0,32 kg |
| Szélesség: | 217 mm |
| Magasság: | 217 mm |
| Mélység: | 42 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 225 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 225 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931768 |
| Termékszám: | 0093.0176 |

Gyártó: MAICO

PP 45 AK Külső burkolat