**Beszívó védőrács SGEI K 31**

Kerek védőrács ISO 10615 szerint.

Acélból a GRK R / GRK R Ex sorozat ventilátoraihoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SGEI K 31 |
| Anyag: | Acél |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 0,4 kg |
| Súly csomagolással: | 0,4 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 310 mm |
| Szélesség: | 310 mm |
| Magasság: | 14 mm |
| Mélység: | 2,4 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 310 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 14 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 2,4 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734659 |
| Termékszám: | 0073.0465 |

Gyártó: MAICO

SGEI K 31 Beszívó védőrács