**Tetőlábazat lapostetőhöz, billenthető SOK 25**

Lábazat lapostetőhöz tetőventilátorok felszereléséhez.

Billentőszerkezettel, hogy a légcsatorna hálózaton végzett munkálatok idejére félre lehessen hajtani a ventilátort.

Hangcsillapító- és hőszigetelő elemmel kopásálló és nem éghető anyagból.

Javasolt tartozékok: Bekötő csőcsatlakozás SZ.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SOK 25 |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 14,56 kg |
| Súly csomagolással: | 14,6 kg |
| Elforgatható: | ✔ |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm |
| Szélesség: | 845 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 845 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 845 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 290 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 845 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939924 |
| Termékszám: | 0093.0992 |

Gyártó: MAICO

SOK 25 Tetőlábazat lapostetőhöz, billenthető