**Ablak beszerelő készlet FE 100/1 SG**

Jellemzők

Az ECA 100 csoport kishelyiségi ventilátorainak beszereléséhez ablakokba vagy vékony falakba.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

A ház anyaga ütésálló műanyag.

Szállítási terjedelem: AP zsalu ill. SG külső rács, 3 távtartó keret, 2 tömítőgyűrű, menetes csőcsatlakozás, 3 csavar ventilátor rögzítéséhez, huzatmentesítő kengyel 2 csavarral, kábelsaru, szerelési útmutató.

Szerelési utasítás

Az egymásba csavarozható menetes csőcsatlakozás és adapter lehetővé teszi az ablakkivágásba történő egyszerű beszerelést.

Üvegvastagság legalább 3 mm, üvegtávolság legfeljebb 75 mm.

Ablakkivágás 115 - 120 mm.

Felhajtható dupla ablakba történő beszerelésre nem alkalmas.

Elektromos bekötés

Az ECA 100 ipro... házának kapocslécén

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FE 100/1 SG |
| Beszerelési hely: | Ablak / vékony fal |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | műanyag, ütésálló |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,41 kg |
| Súly csomagolással: | 0,49 kg |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 103 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 158 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 158 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 123 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799935001 |
| Termékszám: | 0093.0500 |

Gyártó: MAICO

FE 100/1 SG Ablak beszerelő készlet