**Káva elem könyök PP 45 LEW90**

Káva elem 90°-os könyök, tartozékként a PP 45 LE káva elemhez.

A könyök a kávacsatorna beszerelési helyzetének 90°-os átirányítására szolgál. Ezáltal lehetségessé válik a magfurat pozicionálása az ablakszint felett is.

Ezen kívül a könyök a szabványos zajszintkülönbség értékek javulását is támogatja. A káva elem használatával a normál zajszintkülönbség értéke 3-9 dB-lel nő.

A további kiegészítő PP45 LEW90 könyökidom segítségével a normális zajszintkülönbség értéke 9-13 dB-lel növelhető.

B1 tűzvédelmi osztály

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 LEW90 |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | Műanyag EPP |
| Ház anyaga: | Műanyag EPP |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,65 kg |
| Súly csomagolással: | 0,66 kg |
| Tűzvédelem: | B1 tűzvédelmi osztály |
| Szélesség: | 445 mm |
| Magasság: | 445 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 446 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 446 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 101 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992301 |
| Termékszám: | 0093.1558 |

Gyártó: MAICO

PP 45 LEW90 Káva elem könyök