**Szigetelt tetőlábazat, lapostetőkhöz SOFI 63-75-80**

Lábazat lapostetőhöz tetőventilátorok felszereléséhez.

Nem éghető hang- és hőszigeteléssel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SOFI 63-75-80 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 22,8 kg |
| Súly csomagolással: | 22,8 kg |
| Szélesség: | 1.310 mm |
| Magasság: | 300 mm |
| Mélység: | 1.310 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.310 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 300 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.310 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730514 |
| Termékszám: | 0073.0051 |

Gyártó: MAICO

SOFI 63-75-80 Szigetelt tetőlábazat, lapostetőkhöz