**Lapos kompakt légelosztó műanyagból, 12-szeres MA-FV12-63**

Lapos kompakt légelosztó újrahasznosítható műanyagból 12 db DN 63 rugalmas csőhöz, bekötővezeték DN 160. Rugalmas és helytakarékos beszereléshez alkalmas.

Lapos légelosztó részei: 1 DN 200 zárófedél, 1 DN 160 csatlakozó átmenet, 1 DN 160 végfedél, 12 DN 63 tömítőgyűrű, 12 DN 63 oldható rögzítőkapocs a rugalmas csövek rögzítéséhez, 9 DN 63 zárófedél.

Antracit szín (korpusz) fehér/enyhén átlátszó csőcsatlakozással.

Látóablak a rugalmas cső pontos és ellenőrizhető betolásához.

Betét 90°-os elosztóként, ill. átmenő elosztóként lehetséges opcionális tartozékokkal (l. Csatlakozó átmenet).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MA-FV12-63 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat |
| Anyag: | Polipropilén (PP) |
| Szín: | Antracitszürke |
| Súly: | 2,74 kg |
| Súly csomagolással: | 3,47 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 160 mm |
| Rugalmas cső csatlakozási átmérő: | 63 mm |
| Csőcsatlakozások száma: | 12 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 63 mm |
| Szélesség: | 445 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 445 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 478 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 146 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 478 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992936 |
| Termékszám: | 0059.2124 |

Gyártó: MAICO

MA-FV12-63 Lapos kompakt légelosztó műanyagból, 12-szeres