**Ventilátor egység VE ER-AP 60 F**

Ventilátorbetét: pótalkatrész az ER-AP 60 F falon kívüli ventilátorhoz.

Fényszabályozással felszerelt modell.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VE ER-AP 60 F |
| Modell: | Fényszabályozás |
| Légmennyiség: | 61 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.250 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 21 W |
| Imax: | 0,17 A |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 1,03 kg |
| Súly csomagolással: | 1,34 kg |
| Szélesség: | 215 mm |
| Magasság: | 110 mm |
| Mélység: | 215 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 270 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 280 mm |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101017 |
| Termékszám: | E084.0152.0000 |

Gyártó: MAICO

VE ER-AP 60 F Ventilátor egység