**EZF 35/4 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EZF 35/4 A |
| Légmennyiség: | 2.600 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.425 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Teljesítménye: | 150 W |
| Imax: | 0,7 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: | - |
| Súly: | 7,5 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 45 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0085.0406 |

Gyártó: MAICO

EZF 35/4 A