**Belső rács MLG 30**

Belső rács szellőztetéshez és elszíváshoz

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MLG 30 |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés / Elszívás |
| max. áramlási sebesség: | 2 m/s |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | acéllemez |
| Ház anyaga: | acéllemez, beégetett lakkozású |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 1,4 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 300 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 520 cm² |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510635 |
| Termékszám: | 0151.0063 |

Gyártó: MAICO

MLG 30 Belső rács