**Tartó a helyiség légállapot szabályozáshoz HB WS 75**

Fém tartó légállapot szabályozáshoz RLS G1 WS alkatrészként a WS 75 félközponti szellőztető készülékekhez.

Szállítási csomagban: Két részes tartó helyiség légállapot szabályozáshoz, habszivacs párnákkal összekötve. Négy csavar a tartó rögzítéséhez a helyiség légállapot szabályozásra a szellőztető készüléken. Két mágnesszalag a kezelőmodul rögzítéséhez. Egy kábelkötöző a kezelőmodul kábelének rögzítéséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | HB WS 75 |
| Súly: | 0,28 kg |
| Súly csomagolással: | 0,32 kg |
| Szélesség: | 160 mm |
| Magasság: | 125 mm |
| Mélység: | 27 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 245 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 175 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 30 mm |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101253 |
| Termékszám: | E093.1620.0000 |

Gyártó: MAICO

HB WS 75 Tartó a helyiség légállapot szabályozáshoz