**Tartalék légszűrők RF 40**

Pótszűrő a TFE... légszűrőhöz. .

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RF 40 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,46 kg |
| Súly csomagolással: | 1,05 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 400 mm |
| Szélesség: | 458 mm |
| Magasság: | 455 mm |
| Mélység: | 6 mm |
| Szélesség: | 445 mm |
| Magasság: | 445 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 490 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 480 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 55 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936923 |
| Termékszám: | 0093.0692 |

Gyártó: MAICO

RF 40 Tartalék légszűrők