**Zárózsalu gördülő tömítő gyűrűvel AKL 180**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AKL 180 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924241 |
| Termékszám: | 0092.0424 |

Gyártó: MAICO

AKL 180 Zárózsalu gördülő tömítő gyűrűvel