**Hangszigetelő elosztó SDV 125/6-75**

Légelosztó beépített hangszigeteléssel.

Modul a MAICO KWL készülékek be- vagy elszívó áramainak zajcsökkentéséhez.

1 csőcsatlakozás a készülék oldalán (Ø 125 mm) és 6 csatlakozás a helyiség oldalán (Ø 75 mm).

MAICOFlexszel és MAICOAirrel kompatibilis.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SDV 125/6-75 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Tetőlejtés |
| Anyag: | lemez |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 7,6 kg |
| Súly csomagolással: | 9,8 kg |
| Csőcsatlakozások száma: | 6 |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 75 mm |
| Szélesség: | 298 mm |
| Magasság: | 215 mm |
| Mélység: | 800 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 360 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 270 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 890 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799926092 |
| Termékszám: | 0092.0609 |

Gyártó: MAICO

SDV 125/6-75 Hangszigetelő elosztó