**DZF 40/8 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZF 40/8 A |
| Légmennyiség: | 2.000 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Teljesítménye: | 75 W |
| Imax: | 0,2 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: | - |
| Súly: | 8 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 70 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0085.0416 |

Gyártó: MAICO

DZF 40/8 A