**Tetőlábazatok lapostetőkhöz SO 18**

Lábazat lapostetőhöz tetőventilátorok felszereléséhez.

Nem éghető hang- és hőszigeteléssel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SO 18 |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 8,55 kg |
| Súly csomagolással: | 11,52 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 180 mm |
| Szélesség: | 820 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 820 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 860 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 350 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 880 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938873 |
| Termékszám: | 0093.0887 |

Gyártó: MAICO

SO 18 Tetőlábazatok lapostetőkhöz