**Tartalék légszűrők FE 31-2**

Pótszűrő a TFE...-4 légszűrőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FE 31-2 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | Szintetikus |
| Súly: | 0,48 kg |
| Súly csomagolással: | 0,5 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 315 mm |
| Szélesség: | 520 mm |
| Magasság: | 390 mm |
| Mélység: | 6 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 521 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 391 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 40 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990567 |
| Termékszám: | 0093.1227 |

Gyártó: MAICO

FE 31-2 Tartalék légszűrők