**Légszelep, fém TM 16**

Légszelepek elszíváshoz.

Fokozatmentes légáram-szabályozás forgatható szeleptányér segítségével.

Beszerelés szerelőkerettel.

Bajonettzárral összekapcsolt szerelőkeret és ventilátorház.

Javasolt tartozékok: Zsiradékszűrő egység FFE helyiségek zsiradékkal töltött levegőjének elszívásához (pl. konyhák stb.).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TM 16 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Maximális térfogatáram: | 160 m³/h |
| Anyag: | acéllemez, beégetett lakkozású |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,74 kg |
| Súly csomagolással: | 0,75 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 160 mm |
| Szélesség: | 194 mm |
| Magasság: | 194 mm |
| Mélység: | 93 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 195 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 195 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 133 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511977 |
| Termékszám: | 0151.0197 |

Gyártó: MAICO

TM 16 Légszelep, fém