**Szellőzőcső összekötők MT-V125**

MT-R szellőzőcső és MT-B szellőzőcső ív összekötéséhez.

Egyszerű és biztonságos beszerelés.

Gyors, erős összekötés.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MT-V125 |
| Anyag: | EPDM-kaucsuk |
| Súly: | 0,09 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Belső átmérő: | 160 mm / 160 mm |
| Szélesség: | 120 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 120 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 80 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599852 |
| Termékszám: | 0059.0985 |

Gyártó: MAICO

MT-V125 Szellőzőcső összekötők