**Tűzvédelmi kompenzációs elem BA 100-0**

Kizárólag aeroduct tűzvédelmi rendszerrel kombinálva használható.

Tűzvédelmi-kiegyenlítő egység: T-idom és kompenzátor egyszerre. Ezáltal külön szerelési költség nélkül valósítható meg a tűzvédelem.

Tűz esetén a tűzvédelmi kompenzációs elem biztosítja, hogy nem éri jelentős erőhatás a légcsatorna hálózatot.

BA tűzvédelmi kompenzációs elem csőcsatlakozások nélkül olyan emeletek áthidalásához, amelyeken nem kell ventilátorokat csatlakoztatni, vagy a fő légcsatorna eltereléseihez.

Az egyszerű csőtisztítás érdekében a fő légcsatorna végig azonos keresztmetszetű.

Általános építésrendészeti engedély, engedély száma Z-41.6-573 (az engedély csak a MAICO ventilátorokkal kombinációban érvényes).

Választható 0, 1 vagy 2 csőcsatlakozással.

Tűzállósági osztály K90-18017 S.

Szükséges tartozékok: Tűzvédelmi szigetelés BI

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | BA 100-0 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 1,16 kg |
| Súly csomagolással: | 1,2 kg |
| Tűzvédelem: | igen |
| Csőcsatlakozások száma: | 0 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 100 mm |
| Magasság: | 640 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 100 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 640 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Engedély száma: | Z-41.6-573 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990253 |
| Termékszám: | 0093.1019 |

Gyártó: MAICO

BA 100-0 Tűzvédelmi kompenzációs elem