**Légelosztó FFS-V4**

Légelosztó műanyagból 4 csatlakozási lehetőséggel a rugalmas ovális laposcsőhöz és egy szellőztetőcső fő csatlakozáshoz (DN 125)

Levehető ellenőrző fedéllel és beállítási lehetőséggel.

Az alkalmazott alapanyagok szagmentesek.

Szállítási csomag:

3 légáram beállító elem

1 fekete vakburkolat

4 O-gyűrű (szeleptömítések)

1 horizontális légelosztó átmenet DN 125 (FFS-VTHÜ)

1 vertikális légelosztó átmenet DN 125 (FFS-VTVÜ)

2 egyedi légelosztó hosszabbító (FFS-V)

3 tömítőgyűrű az elosztó meghosszabbításához

4 egyedi adapter csőrögzítéshez (FFS-RA)

1 EPS-szerelési segítőanyag (hungarocell)

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FFS-V4 |
| Maximális térfogatáram: | 160 m³/h |
| Súly: | 2,06 kg |
| Súly csomagolással: | 2,25 kg |
| Szélesség: | 675 mm |
| Magasság: | 186 mm |
| Mélység: | 545 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 550 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 240 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 360 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558712 |
| Termékszám: | 0055.0871 |

Gyártó: MAICO

FFS-V4 Légelosztó