**Kombinált fali csonkok Duo KWS E**

Külső burkolat acélból, elválasztott külső- és távozó levegő kivezetéssel. Levegő kivezetés elöl, beszívás alulról.

Szállítási csomag:

Alaplemez

Burkolófedél

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Duo KWS E |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | rozsdamentes acél |
| Szín: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 1,5 kg |
| Súly csomagolással: | 1,77 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 125 mm |
| Szélesség: | 378 mm |
| Magasság: | 179 mm |
| Mélység: | 93 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 405 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 255 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 160 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990949 |
| Termékszám: | 0093.1440 |

Gyártó: MAICO

Duo KWS E Kombinált fali csonkok