**Hőmérséklet érzékelő NTC 15**

Hőmérsékletérzékelő saruval a készülék kikapcsolásához 10 °C alatti friss levegő esetén melegvíz regiszter használatával.

A passzívház intézet követelménye egy opcionális melegvíz regiszter védelméhez, pl. WRH 12-1 a friss levegőben.

Tartozék szellőztető készülékhez WS 170 hővisszanyeréssel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | NTC 15 |
| Súly: | 0,05 kg |
| Súly csomagolással: | 0,05 kg |
| Szélesség: | 200 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 200 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 20 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 170... |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578338 |
| Termékszám: | 0157.0833 |

Gyártó: MAICO

NTC 15 Hőmérséklet érzékelő