**Kishelyiség ventilátor ECA 10-5 VZ**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 10-5 VZ |
| Modell: | Késleltető kapcsoló |
| Légmennyiség: | 150 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.600 1/min |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 18 W |
| Imax: | 0,13 A |
| Védelmi fokozat: | IP 44 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Beépített csiga: | - |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 080022 |

Gyártó: MAICO

ECA 10-5 VZ Kishelyiség ventilátor