**Adapter MA-AD3-63**

Adapter z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, obsługujący 3 przewody giętkie DN 63 + 1 przejście do przewodu doprowadzającego DN 125.

Adapter, w którego skład wchodzą: 3 pierścienie uszczelniające DN 63, 3 rozwierne klamry zabezpieczające DN 63 do mocowania przewodów giętkich, 2 pokrywy zamykające DN 63.

Kolor – antracyt (korpus); półprzeźroczysty króciec przyłączeniowy w kolorze białym.

Ma wtykowy system kontroli wzrokowej, zapewniający precyzyjne, kontrolowane wsuwanie przewodu giętkiego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-AD3-63 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | Antracyt |
| Ciężar: | 0,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,85 kg |
| Średnica przyłącza: | 125 mm |
| Wielkość nominalna: | 63 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 63 mm |
| Szerokość: | 231 mm |
| wysokość: | 124 mm |
| Głębokość: | 275 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 278 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 143 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992899 |
| Numer katalogowy: | 0059.2120 |

Producent:

 MAICO

MA-AD3-63 Adapter