**Filtr powietrza, wymienny PP 45 G2P**

Wymienne filtry powietrza, które można myć, do urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull 45.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 G2P |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,06 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szerokość: | 140 mm |
| wysokość: | 140 mm |
| Głębokość: | 12 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 10 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990994 |
| Numer katalogowy: | 0093.1444 |

Producent: MAICO

PP 45 G2P Filtr powietrza, wymienny