**Ramka ścienna ER-MR**

Ramka ścienna do obudów osadzonych zbyt głęboko, mająca na celu zapobieganie wyciąganiu powietrza z szybu.

Połączenie ze wszystkimi obudowami ER-UP... jest możliwe.

Składa się z 2 ramek blaszanych przesuwanych jedna w drugiej.

Zakres regulacji głębokości: 60 mm do 90 mm.

Ze śrubą o długości 100 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-MR |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 0,79 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,8 kg |
| Szerokość: | 230 mm |
| wysokość: | 230 mm |
| Głębokość: | 60 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180241 |
| Numer katalogowy: | 0018.0024 |

Producent: MAICO

ER-MR Ramka ścienna