**Filtr powietrza, wymienny PPF G3**

Wymienny filtr powietrza do urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull 60 K.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PPF G3 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,06 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Szerokość: | 190 mm |
| wysokość: | 170 mm |
| Głębokość: | 12 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 26 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931690 |
| Numer katalogowy: | 0093.0169 |

Producent: MAICO

PPF G3 Filtr powietrza, wymienny