**Obejście wymiennika ciepła WS-BP 320/470**

Automatyczny przewód obejściowy 100% z potwierdzeniem położenia do centralnych urządzeń wentylacyjnych WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS-BP 320/470 |
| Materiał: | EPP |
| Ciężar: | 1,32 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,02 kg |
| Szerokość: | 193 mm |
| wysokość: | 95 mm |
| Głębokość: | 505 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 350 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 515 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932659 |
| Numer katalogowy: | 0093.1265 |

Producent: MAICO

WS-BP 320/470 Obejście wymiennika ciepła