**Kratka ochronna do wlotu powietrza SGEI 12**

Okrągła kratka ochronna do wlotu powietrza.

Do mocowania na wentylatorze.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SGEI 12 |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,12 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,12 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 120 mm |
| Szerokość: | 160 mm |
| wysokość: | 131 mm |
| Głębokość: | 5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 131 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 5 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732853 |
| Numer katalogowy: | 0073.0285 |

Producent: MAICO

SGEI 12 Kratka ochronna do wlotu powietrza