**Osłona ABDK ECA 100 1**

Pokrywa z wewnętrzną żaluzją sterowaną elektrycznie – część zamienna wentylatorów do małych pomieszczeń serii ECA 100 K.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ABDK ECA 100 1 |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,08 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,21 kg |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 35 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100454 |
| Numer katalogowy: | E059.1003.9002 |

Producent: MAICO

ABDK ECA 100 1 Osłona