**Przeciwkołnierz z króćcem GSI 112**

Króciec współpracujący do łatwego łączenia pomiędzy wentylatorem a rurą.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | GSI 112 |
| Materiał: | Blacha stalowa, powlekana |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 5,8 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,8 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 1.120 mm |
| Szerokość: | 1.250 mm |
| wysokość: | 1.250 mm |
| Głębokość: | 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.250 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.250 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732716 |
| Numer katalogowy: | 0073.0271 |

Producent: MAICO

GSI 112 Przeciwkołnierz z króćcem