**Zestaw instalacyjny DDEx 500 IK**

Zestaw instalacyjny do różnicowego wyłącznika ciśnieniowego DDEx 500.

Zawiera dwa ciśnieniowe króćce przyłączeniowe, elastyczny wąż ciśnieniowy 2 m (średnica wewnętrzna 6 mm) i adapter przyłączeniowy.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DDEx 500 IK |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | przezroczysty |
| Ciężar: | 0,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,37 kg |
| Szerokość: | 120 mm |
| wysokość: | 100 mm |
| Głębokość: | 30 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 345 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 117 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573043 |
| Numer katalogowy: | 0157.0304 |

Producent: MAICO

DDEx 500 IK Zestaw instalacyjny