**Podstawa dachowa dla dachu płaskiego SO 40**

Podstawa dachowa do montażu wentylatorów dachowych na dachach płaskich.

Z niepalną izolacją akustyczną i cieplną.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SO 40 |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 12 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 17,18 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 400 mm |
| Szerokość: | 1.050 mm |
| wysokość: | 290 mm |
| Głębokość: | 1.050 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.050 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 290 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 1.050 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933632 |
| Numer katalogowy: | 0093.0363 |

Producent: MAICO

SO 40 Podstawa dachowa dla dachu płaskiego