**Kwadratowa płyta ścienna QW 112**

Płyta ścienna do montażu wentylatorów DAS.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | QW 112 |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Stal, lakierowana |
| Ciężar: | 47,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 49 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 1.125 mm |
| Szerokość: | 1.570 mm |
| wysokość: | 1.570 mm |
| Głębokość: | 5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.580 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.580 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 10 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530176 |
| Numer katalogowy: | 0053.0017 |

Producent: MAICO

QW 112 Kwadratowa płyta ścienna