**Kratka ochronna do wlotu powietrza SGEI 16-18**

Okrągła kratka ochronna do wlotu powietrza.

Do mocowania na wentylatorze.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SGEI 16-18 |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,15 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,15 kg |
| Szerokość: | 222 mm |
| wysokość: | 194 mm |
| Głębokość: | 5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 222 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 194 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 5 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732877 |
| Numer katalogowy: | 0073.0287 |

Producent: MAICO

SGEI 16-18 Kratka ochronna do wlotu powietrza