**Filtr powietrza, wymienny WSG 600-1**

Wymienny filtr powietrza do centralnego urządzenia wentylacyjnego WR 600.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSG 600-1 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,11 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,13 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szerokość: | 430 mm |
| wysokość: | 370 mm |
| Głębokość: | 14 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 390 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 4 sztuki |
| Odpowiedni dla produktów: | WR 600 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936886 |
| Numer katalogowy: | 0093.0688 |

Producent: MAICO

WSG 600-1 Filtr powietrza, wymienny