**Przewód przyłączeniowy WRG 35-TAK 10**

Przewód przyłączeniowy z wtyczkami RJ 12 dla WRG 35 z obu stron.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WRG 35-TAK 10 |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Ciężar: | 0,175 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,2 kg |
| Długość kabla: | 10 m |
| Szerokość: | 10.000 mm |
| wysokość: | 7 mm |
| Głębokość: | 3 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925033 |
| Numer katalogowy: | 0092.0503 |

Producent: MAICO

WRG 35-TAK 10 Przewód przyłączeniowy